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191187, Санкт‐Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 8
Телефон: +7-921-315-30-44
e-mail: mail@pa-atp.ru


Опросный лист для подбора расходомера жидкости или газа 

Предприятие заказчик* _____________________________________________________________________________________________
Контактное лицо*        	________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Должность)
Телефон*/Факс               	_____________________ E-mail*: ___________________________________________
Позиционное обозначение и количество приборов __________________________________________________

Параметры измеряемой среды:                                                                                                                    
	Название, состав рабочей среды (концентрация)*
	



	Фазовое состояние среды*
	
	Жидкость
	содержит до
	
	% газа
	   Газ
	



	Характеристики рабочей среды
	
	Коррозийная
	
	С высокой адгезией

	
	
	Абразивная, содержит до
	
	% твердых частиц



	Диапазон значений рабочего расхода*
	
	Мин.
	
	Ном
	
	Макс



	В единицах расхода*
	
	 м3/час
	
	 кг/час
	
	нм3/час
	
	 Др., укажите
	



	Давление измеряемой среды*
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс
	      Ед изм
	



	Температура измеряемой среды*
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс

	Температура окружающей среды
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс



	Допустимые потери давления на приборе
	
	        Единицы измерения
	
	



	Необходимая погрешность измерения 
	
	% от измеренного значения



Информация о применении:                                                                                                                    
	Диаметр трубопровода*
	        Внутренний диаметр
	
	мм   
	Стенка
	
	мм

	Материал трубопровода*
	



	Прямые участки
	       До расходомера, м
	
	        после, м
	



	Возможность сужения трубопровода
	
	Нет
	
	Да
	Возможно сужение, до
	
	мм



	Наличие мощных источников ЭМ поля
	
	Нет
	
	Да
	




Исполнение прибора:                                                                                                                    

	Исполнение прибора
	
	Компактное
	
	Раздельное
	Длина кабеля
	
	м



	Взрывобезопасное исполнение*
	
	Нет
	
	Да
	              Зона
	



	Тип и количество выходных сигналов
	           Modbus RS-485
	
	            Ethernet
	

	
	           4-20 мА
	
	            Количество
	

	
	          Частотно - импульсный
	
	            Количество
	




	Дополнительные функции
	
	Архивы, дозирование, коррекция газа по температуре и давлению 



Дополнительное оборудование:                                                                                                                    

	Источник питания
	
	Да (~220/=24В)



	Присоединительная арматура
 (фланцы, имитатор, КМЧ):
	



	Дополнительные требования
	



	Дата заполнения
	



	поля обязательные для заполнения выделены  * и
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